|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Költségvetési tétel megnevezése** | **Mennyiségi egység** | **Egységár Nettó (Ft)** |
| 1. | Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása, kátyúzása 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltréteggel- Kátyú kitakarítása- Kátyú kikenése, permetezése- Kátyú javítása 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel- Felület tömörítése, hengerlése | m2 | ,- |
| 2. | Út- és járdaburkolat süllyedéseinek kisfelületű javítása, 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltréteggel- Süllyedés kitakarítása- Feltöltés zúzalékkal, permetezése- Felület 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel- Felület tömörítése, hengerlése | m2 | ,- |
| 3. | Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása, kátyúzása 3,5 cm vtg. MA-8 jelű öntöttaszfalt keverékkel- Kátyú kitakarítása- Kátyú kikenése, permetezése- Kátyú javítása 3,5 cm vtg. MA-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel- Felület tömörítése, hengerlése | m2 | ,- |
| 4. | Útpadka és stabilizált útfelület javítása Z0/22-es zúzalékkal (murva)- Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés- Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése kőzúzalék elterítéssel 10 cm vtg. rétegben- Felület tömörítése, hengerlése (Trγ 95%) | m2 | ,- |
| 5. | Útpadka és stabilizált útfelület javítása Z4/22-es zúzalékkal (murva)- Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés- Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése kőzúzalék elterítéssel 20 cm vtg. rétegben- Felület tömörítése, hengerlése (Trγ 95%) | m2 | ,- |
| 6. | Stabilizált útfelület javítása mart aszfalttal- Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés- Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése mart aszfaltterítéssel 15 cm vtg. rétegben- Felület tömörítése, hengerlése (Trγ 95%) | m2 | ,- |
| 7. | Útszegély javítása**Süllyesztett szegély**- Szegélyelem csere (sérült)- Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere- Hézagok fugázása | m | ,- |
| 8. | Útszegély javítása**Kiemelt szegély**- Szegélyelem csere (sérült)- Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere- Hézagok fugázása | m | ,- |
| 9. | Útszegély javítása**„K” jelű vízvezető ferde szegély**- Szegélyelem csere (sérült)- Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere- Hézagok fugázása | m | ,- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Járdaszegély javítása**Járda szegély**- Szegélyelem csere (sérült)- Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere- Hézagok fugázása | m | ,- |
| 11. | Burkolt árok javítása**Betonlap burkolatú árok**- Betonlap burkolat elemcsere- Ágyazat javítása, csere- Betonszegély és betongerenda javítása pótlása | m2 | ,- |
| 12. | Burkolt árok javítása**Gyephézagos betonelem burkolatú árok**- Betonlap burkolat elemcsere- Ágyazat javítása, csere- Betonszegély és betongerenda javítása pótlása- Humuszterítés, gyepesítés | m2 | ,- |
| 13. | Szikkasztó- és csapadékvíz-elvezető árok készítése, meglévő árok profilozása (Burkolat nélküli 1:1-1:1,5 rézsűhajlású, 50 cm mélységű, 40 cm fenékszélességű)- Földkiemelés, elszállítás- Profilozás- Gyepesítés | m | ,- |
| 14. | Meglévő átereszek, csapadékvíz-csatornák javítása, sérült elemek cseréje, elszállítása | m |  |
| NA 200 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 20 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 300 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 30 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 400 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 40 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 500 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 50 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 600 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 60 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| 15. | Előfejek javítása, készítése csőátereszeknélØ 20 – Ø 60 cm közötti csöveknél, C12 betonból, alapozással, földmunkával, zsaluzással együtt | db | ,- |
| 16. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50 m aknamélységig: | db |  |
| Ø 80 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal | db | ,- |
| Ø 80 Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal | db | ,- |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 17. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50 m aknamélységig | db |  |
| 30x30 cm Víznyelőakna 32x32 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 50x50 cm Víznyelőakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 18. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50-3,00 m aknamélységig: | db |  |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal | db | ,- |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 19. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50-3,00 m aknamélységig: 50x50 cm Víznyelőakna48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 20. | Meglévő csapadékvíz-elvezető átereszek és csapadékvíz-csatorna tisztítása, a kikerülő hordalék elszállításával**Kapubejáró átereszek** 1,0-10,0 m hosszméret közötti tartományban | m |  |
| Ø 20 – 40 cm méretű csőáteresz | m | ,- |
| Ø 50 – 80 cm méretű csőáteresz | m | ,- |
| 21. | Meglévő csapadékvíz-elvezető átereszek és csapadékvíz-csatorna tisztítása, a kikerülő hordalék elszállításával**Kapubejáró átereszek** 5,0 – 40,0 m hosszméret (aknák) közötti tartományban | m |  |
|  | Ø 20 – 40 cm méretű csatorna | m | ,- |
|  | Ø 50 – 80 cm méretű csatorna | m | ,- |