|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Költségvetési tétel megnevezése** | **Mennyiségi egység** | **Egységár Nettó (Ft)** |
| 1. | Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása, kátyúzása 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltréteggel  - Kátyú kitakarítása  - Kátyú kikenése, permetezése  - Kátyú javítása 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel  - Felület tömörítése, hengerlése | m2 | ,- |
| 2. | Út- és járdaburkolat süllyedéseinek kisfelületű javítása, 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltréteggel  - Süllyedés kitakarítása  - Feltöltés zúzalékkal, permetezése  - Felület 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel  - Felület tömörítése, hengerlése | m2 | ,- |
| 3. | Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása, kátyúzása 3,5 cm vtg. MA-8 jelű öntöttaszfalt keverékkel  - Kátyú kitakarítása  - Kátyú kikenése, permetezése  - Kátyú javítása 3,5 cm vtg. MA-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel  - Felület tömörítése, hengerlése | m2 | ,- |
| 4. | Útpadka és stabilizált útfelület javítása Z0/22-es zúzalékkal (murva)  - Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés  - Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése kőzúzalék elterítéssel 10 cm vtg. rétegben  - Felület tömörítése, hengerlése (Trγ 95%) | m2 | ,- |
| 5. | Útpadka és stabilizált útfelület javítása Z4/22-es zúzalékkal (murva)  - Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés  - Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése kőzúzalék elterítéssel 20 cm vtg. rétegben  - Felület tömörítése, hengerlése (Trγ 95%) | m2 | ,- |
| 6. | Stabilizált útfelület javítása mart aszfalttal  - Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés  - Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése mart aszfaltterítéssel 15 cm vtg. rétegben  - Felület tömörítése, hengerlése (Trγ 95%) | m2 | ,- |
| 7. | Útszegély javítása  **Süllyesztett szegély**  - Szegélyelem csere (sérült)  - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere  - Hézagok fugázása | m | ,- |
| 8. | Útszegély javítása  **Kiemelt szegély**  - Szegélyelem csere (sérült)  - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere  - Hézagok fugázása | m | ,- |
| 9. | Útszegély javítása  **„K” jelű vízvezető ferde szegély**  - Szegélyelem csere (sérült)  - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere  - Hézagok fugázása | m | ,- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Járdaszegély javítása  **Járda szegély**  - Szegélyelem csere (sérült)  - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere  - Hézagok fugázása | m | ,- |
| 11. | Burkolt árok javítása  **Betonlap burkolatú árok**  - Betonlap burkolat elemcsere  - Ágyazat javítása, csere  - Betonszegély és betongerenda javítása pótlása | m2 | ,- |
| 12. | Burkolt árok javítása  **Gyephézagos betonelem burkolatú árok**  - Betonlap burkolat elemcsere  - Ágyazat javítása, csere  - Betonszegély és betongerenda javítása pótlása  - Humuszterítés, gyepesítés | m2 | ,- |
| 13. | Szikkasztó- és csapadékvíz-elvezető árok készítése, meglévő árok profilozása (Burkolat nélküli 1:1-1:1,5 rézsűhajlású, 50 cm mélységű, 40 cm fenékszélességű)  - Földkiemelés, elszállítás  - Profilozás  - Gyepesítés | m | ,- |
| 14. | Meglévő átereszek, csapadékvíz-csatornák javítása, sérült elemek cseréje, elszállítása | m |  |
| NA 200 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 20 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 300 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 30 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 400 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 40 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 500 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 50 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| NA 600 KGPVC csőáteresz | m | ,- |
| Ø 60 Beton tokos csőáteresz | m | ,- |
| 15. | Előfejek javítása, készítése csőátereszeknél  Ø 20 – Ø 60 cm közötti csöveknél, C12 betonból, alapozással, földmunkával, zsaluzással együtt | db | ,- |
| 16. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50 m aknamélységig: | db |  |
| Ø 80 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal | db | ,- |
| Ø 80 Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal | db | ,- |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 17. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50 m aknamélységig | db |  |
| 30x30 cm Víznyelőakna 32x32 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 50x50 cm Víznyelőakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 18. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50-3,00 m aknamélységig: | db |  |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal | db | ,- |
| Ø 100 cm Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 19. | Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknák javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50-3,00 m aknamélységig: 50x50 cm Víznyelőakna  48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal | db | ,- |
| 20. | Meglévő csapadékvíz-elvezető átereszek és csapadékvíz-csatorna tisztítása, a kikerülő hordalék elszállításával  **Kapubejáró átereszek** 1,0-10,0 m hosszméret közötti tartományban | m |  |
| Ø 20 – 40 cm méretű csőáteresz | m | ,- |
| Ø 50 – 80 cm méretű csőáteresz | m | ,- |
| 21. | Meglévő csapadékvíz-elvezető átereszek és csapadékvíz-csatorna tisztítása, a kikerülő hordalék elszállításával  **Kapubejáró átereszek** 5,0 – 40,0 m hosszméret (aknák) közötti tartományban | m |  |
|  | Ø 20 – 40 cm méretű csatorna | m | ,- |
|  | Ø 50 – 80 cm méretű csatorna | m | ,- |