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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
1.
Telki, régi szennyvíztisztító teleptől átemelő leválasztása, kerítés építése
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Az átemelő a korábban használt szennyvíztisztító telep területén helyezkedik el, önálló lehatárolása jelenleg nem biztosított. A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges önálló területhasználat és megközelítés rendezést igényel.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
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Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok):062/3
Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	A beruházás célja az átemelő önálló üzemeltetésének kialakítása, a biztonságos megközelítés és üzemeltetés biztosítása, valamint a használati viszonyok hosszútávú rendezése.


3. Műszaki tartalom 
	Megközelítőleg 60 fm kerítés és 1 db kétszárnyú kapu építése a lentebb részletezett műszaki megoldásokkal, továbbá szükséges a tervezési, geodéziai, földhivatali eljárások lefolytatása.
· 60 fm hosszú, 25 cm széles, 60 cm mélységű vasalt sávalap

· 60 fm hosszban 3 sor magasságban, 20 sm széles zsalukő lábazat építése, megfelelő vasalással, a tetején 5 cm kiegyenlítő betonnal.

· 2,5 méterenként 50x50x2 mm-es zártszelvény oszlopokkal, 2 db 50x50x2 mm-es vízszintes összekötővel 60 fm hosszban.

· A zártszelvény felületeket egy réteg korróziógátló alapozóval és egy réteg RAL6005 kültéri zománcfestékkel mázolva

· Régi kerítés elbontása, hulladék elszállítása

Helyszíni szakkivitelező által történő felmérés szükséges.



Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A beruházás teljes költsége várhatóan 6.000.000.- Ft. 


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	A beruházás elmaradása akadályozhatja a korábbi szennyvíztisztító telep rekultivációját és a terület jövőbeni hasznosítását.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
500
500
Földmunka

-
-
-
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

4.000
1.500
5.500
Eszközbeszerzés

-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
500
500
Tartalék 

(amennyiben releváns)
Összesen:

4.000
2.000
6.000



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-


2
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