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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
17.
Telki Öreghegyi úti átemelő villamos szekrény cseréje
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Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki település mélyebben fekvő területeinek szennyvizének továbbítására átemelők létesítésére volt szükség. Az Öreghegyi átemelő mellé telepített villamos szekrény elhasználódásának következtében pótlása szükséges.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	Az átemelő mellé telepített villamos és vezérlő szekrény üzembiztonsága lecsökkent, melynek okai a szennyvíz korróziós hatására és a beépített alkatrészek elöregedésére vezethető vissza. Egyre gyakoribbak a kisebb hibák az elhasználódás következtében.


3. Műszaki tartalom 
	A villamos szekrény és a csatlakozó kábelek állapotfelvételét követően szükséges a villamos szekrény cseréjének elvégzése. A csere keretében szükséges az elhasználódott, elöregedett alkatrészek, valamint szükség esetén a csatlakozó kábelek teljes körű cseréjét elvégezni.


Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A beszerzés teljes költsége várhatóan 8.000.000.- Ft. A nem üzembiztos villamos berendezéssel történő üzemeltetés kockázata nagy. Az elhasználódás miatt a meghibásodások száma növekszik, így nő a karbantartási-javítási költség.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	

	7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
A villamos szekrény cseréjének elmaradásával nem biztosított a szennyvízátemelő villamos energia ellátása, a szivattyúk működésének vezérlése, melynek hiányában az átemelő nem üzemeltethető. A nem üzembiztos villamos berendezésekkel történő üzemeltetés kockázata nagy. Az elhasználódás miatt a meghibásodások száma növekszik, így nő a karbantartási-javítási költség. Hiba esetén az áramkimaradás miatt a település területéről összegyűjtött szennyvíz tisztítatlanul a környezetbe kerül, melynek lakossági panaszok, és környezeti károkozás a következménye.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
-
-
Földmunka

-
-
-
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
-
-
Eszközbeszerzés

-
-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

6.000
2.000
8.000
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
1.000
1.000
2.000
Összesen:

7.000
3.000
10.000



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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