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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
11.
Telki, szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítások
[image: image1.jpg][image: image2]
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki szennyvízcsatorna hálózatának egyes részein a csatorna nyomvonalán sorozatos meghibásodásokat – nyomvonal süllyedés, dugulás, aknafedlap elmozdulás -   tapasztaltunk. A probléma a szennyvízcsatorna hálózat feletti nyomvonal nem megfelelő állapotára – nem megfelelő tömörítés, teherbírás hiánya - vezethető vissza.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	Az érintett szakaszok burkolat szerkezetcseréjének elmaradásával nő a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége. Gyakoribbá válnak a gépjárművekben okozott károkozások. A nem megfelelő burkolat szerkezet növeli a dugulások előfordulásának gyakoriságát, a szaghatás miatti problémákat, mely környezeti károkozáshoz vezethet. A nyomvonal süllyedések és beszakadások miatt az egyébként jó műszaki állapotban lévő csatornaszakaszok sérülnek és az idegen anyag bejutása, valamint a szennyvíz talajba jutása várható.


3. Műszaki tartalom 
	Az érintett csatornaszakasz állapotfelvételét követően szükséges a nyomvonal feletti burkolat szerkezetcsere elvégzése a Közútkezelői előírások alapján, amely kiterjed a szerkezet vastagságra, burkolat minőségére és a szélességre.


Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A felújítás megvalósításának teljes költsége várhatóan 50.000.000.- Ft. A csatorna nyomvonal feletti burkolat szerkezetcseréjének elmaradása a karbantartási és hibaelhárítási költségek megnövekedésével jár. A dugulásokból eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	Az érintett szakaszok burkolat szerkezetcseréjének elmaradásával nő a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége. Gyakoribbá válnak a gépjárművekben okozott károkozások. A nem megfelelő burkolat szerkezet növeli a dugulások előfordulásának gyakoriságát, a szaghatás miatti problémákat, mely környezeti károkozáshoz vezethet. A nyomvonal süllyedések és beszakadások miatt az egyébként jó műszaki állapotban lévő csatornaszakaszok sérülnek és az idegen anyag bejutása, valamint a szennyvíz talajba jutása várható.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
-
-
Földmunka

9.000
9.000
18.000
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
-
-
Eszközbeszerzés

-
-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
10.000
20.000
30.000
Tartalék 

(amennyiben releváns)
1.000
1.000
2.000
Összesen:

20.000
30.000
50.000



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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