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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
2.
Telki, Főátemelő, zaj és szaghatás csökkentése 
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Az átemelő a korábban használt szennyvíztisztító telep területén helyezkedik el, önálló lehatárolása a jövőben várható, melynek eredményeképp a használaton kívüli szennyvíztisztító telep hasznosításra kerül.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
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Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok):062/3
Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	A beruházás célja az átemelő önálló üzemeltetésének kialakításával, a nem használt szennyvíztisztító telep hasznosításra kerülhet, ezért az átemelő hang és szaghatását csökkenteni szükséges.


3. Műszaki tartalom 
	Az átemelő szaghatásának csökkentése érdekében biofilteres szagkezelő rendszer kialakítása, valamint a környezeti zajmérséklés céljából speciális, zajcsökkentő gumitömítéssel és megfelelő záródást biztosító fedlap beépítése. 



Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A biofilter várható bekerülési költsége 1.500.000 Ft, a zajcsökkentő fedlap és kapcsolódó szerelési költsége előzetesen 1.000.000 Ft tervezhető.   
A beruházás várható összköltsége 2.500.000 Ft.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	A beruházás elmaradása akadályozhatja a korábbi szennyvíztisztító telep rekultivációját és a terület jövőbeni hasznosítását.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
-
-
Földmunka

-
-
-
Vezetékfektetés

-
-
-
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

1.000
1.500
2.500
Eszközbeszerzés

-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
Összesen:

1.000
1.500
2.500



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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