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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
17.
Telki szennyvízhálózat rekonstrukció
[image: image1.jpg][image: image2]
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki szennyvízcsatorna hálózatának egyes részein a csatorna nyomvonalán sorozatos meghibásodásokat – dugulás, szaghatás, pangó víz - tapasztaltunk. A probléma a szennyvízcsatorna hálózat nem megfelelő állapotára – tömítetlenség, csatornaidegen anyag a csővezetékben, ellenesés, építés során nem megfelelő tömörítés következtében bekövetkezett nyomvonalsüllyedés - vezethető vissza


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	A csatornahálózat átépítésével biztosítható a rendszer megfelelő működése. A csatorna felújítások elmaradása a karbantartási és hibaelhárítási költségek megnövekedésével jár. A dugulásokból eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető.


3. Műszaki tartalom 
	Az érintett csatornaszakaszok állapotfelvételét követően szükséges a csővezetékek cseréje.

A vezeték felújításra a meglévő vezetékkel azonos nyomvonalon azonos átmérőben a hibás (elleneséses, benyomódott) szakaszok cseréjével kerül sor


Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A felújítás megvalósításának teljes költsége várhatóan 216.250.000.- Ft. . Az érintett csatorna felújításának elmaradása a karbantartási és hibaelhárítási költségek megnövekedésével jár. A dugulásokból eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető. Az érintett csatornahálózat tervezett élettartama lejárt.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	Az elmaradás következménye a rendszeres dugulások szennyvíz elöntések kialakulása.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
20.000
20.000
Földmunka

30.000
50.000
80.000
Vezetékfektetés

40.000
75.000
105.000
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
-
-
Eszközbeszerzés

-
-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
5.000
6.250
11.250
Összesen:

75.000
151.250
216.250



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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