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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás
2.
Telki, [image: image2.jpg][image: image3]Kórház fasor
160 vezeték felújítás
Jelenlegi állapot ismertetése 
	Telki, Kórház fasor területén üzemelő 70 fm hosszban DN160-as segédgerinc üzemel.


1. Átnézeti helyszínrajz 
	Átnézeti helyszínrajz: 
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Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Telki csatornahálózat
Érintett település(ek): Telki
Helyrajzi szám(ok): 790., 1309. 
Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 


2. A fejlesztés szükségességének indoklása 

	A csatornahálózat átépítésével biztosítható a rendszer megfelelő működése.
2026 évben több alkalommal kellett duguláselhárítást, valamint javításokat végezni a tárgyi hálózati szakaszon


3. Műszaki tartalom 
	A javasolt műszaki megoldás:

· A meglévő DN160-as szennyvíz segédgerincvezeték kiváltása DN200-as átmérőjű gerincvezetékre.
· A vezeték meghosszabbítása a 125 fm hosszúságúra annak érdekében, hogy a későbbi csatlakozás elérhető legyen a területen lévő ingatlanok számára.

· A teljes csatornahálózat kiváltása




Eszközszám / Leltárszám:

	


4. Alátámasztó számítások 

	A felújítás megvalósításának teljes költsége várhatóan 20.000.000.- Ft. Az érintett csatorna felújításának elmaradása a karbantartási és hibaelhárítási költségek megnövekedésével jár. A dugulásokból eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető. Az érintett csatornahálózat tervezett élettartama lejárt.


5. Technológiai leírás és folyamatábra

	Technológiai leírás: 
Technológiai folyamatábra: 


6. Hatósági engedélyek / kötelezések 

	


7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat
	Az elmaradás következménye a rendszeres dugulások szennyvíz elöntések kialakulása.


8. Költségszámítás

	Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

· Tervezői költségbecslés

· Vállalkozó részletes ajánlata

· Terc költségvetés készítő

· Társaság saját költségbecslése 

· Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges
Munkanem

Anyag

(nettó eFt)

Díj

(nettó eFt)

Tervezett költség (nettó eFt)

Tervezés, engedélyezés 

-
500
500
Földmunka

3.000
4.000
7.000
Vezetékfektetés

3.000
6.500
9.500
Ideiglenes üzem

-
-
-
Építészet

-
-
-
Eszközbeszerzés

-
-
-
Gép, technológiai szerelés
-
-
-
Elektromos, irányítástechnika

-
-
-
Élőre kötés, Üzembehelyezés

-
-
-
Egyéb

(fentiekbe nem sorolható egyéb költség)
-
-
-
Tartalék 

(amennyiben releváns)
1.500
1.500
3.000
Összesen:

7.500
12.500
20.000



9. Pénzügyi forrás bemutatása

	Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

· Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

· EM rendelet 2. melléklet

· Közműfejlesztési hozzájárulás 

· Hazai forrás 

· Uniós Támogatás 

· Önerő 

· Banki hitel

· Használati díj

· Egyéb külső forrás 

· Pályázati forrás 

· Forráshiány 




10. Mellékletek

	1.sz. melléklet
	-

	2.sz. melléklet
	-
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